|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluPlana spachtelfrei, luftdicht - 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5 mm, bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel imprägnierte Gipskartonplatten 2x12,5 mm, CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI, flächenbündig und schraubenkopffrei befestigt. Fertige Oberflächenqualitätsstufe Q1, Q2. Q3 möglich.Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, luftdichte Ausführung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.Standardabmessungen H x B in mm: -200x200-300x300-400x400-500x500-600x600Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |