|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluPlana Acoustic** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Akustikdecken und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5 mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel ist die Akustikdesignplatte schraubenkopffrei befestigt. Lochdesign nach Wahl. Alle gängigen Designs verfügbar. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Abmessungen an die Lochdesigns angepasst. Durchlaufende Lochbilder bleiben erhalten.  Sondergrößen auf Anfrage.  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |