|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluPlana Acoustic** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Akustikdecken und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5 mm, bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel ist die Akustikdesignplatte schraubenkopffrei befestigt. Lochdesign nach Wahl. Alle gängigen Designs verfügbar. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.Abmessungen an die Lochdesigns angepasst. Durchlaufende Lochbilder bleiben erhalten.Sondergrößen auf Anfrage.Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |