|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluQuattro® schlagregen-, rauch-,**  **luft- und staubdicht - 12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 12,5 mm, CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw.  nach DIN 18180: GKBI.  Einbaurahmen mit umlaufender Hohlkammerdichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Schlagregendichtigkeit geprüft in Anlehnung an EN1027: 2000-06 u. EN12208: 1999-11  Rauchdichtigkeit geprüft nach DIN EN 1634-3: 2005 Teil 3  Luftdichtigkeit geprüft in der Klasse 4 in Anlehnung DIN EN 1026: 2000-09 und DIN EN 12207: 1999-11.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -600x800  Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  -Vierkantschloss  -Dreikantschloss  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |