|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Revisionsöffnungsverschluss AluRapidSafe 90**  **für Schacht- und Massivwände I90/EI90** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände nach DIN 4102-2, DIN 4102-11, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer Gesamtdicke von mindestens 2x20 mm DF/GKF nach DIN 18180.  Für tragende und nichttragende Massivwände nach DIN 4102-02  und nach DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10.  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.55-2228.  Einbaurahmen aus Aluminium-Strangprofil besetzt mit DF/GKF-Platten mit herausnehmbarem Brandschott aus DF/GKF-Platten, Front mit Metalltür aus verzinktem Stahlblech mit 4-seitig umlaufender Kunststoffdichtung.  Verschließbar mit Vierkantverschluss gemäß DIN 4102-11.  Standardabmessungen in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -600x800  -600x1000  -600x1200  -Sondergrößen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Auch in rauchdichter Ausführung, als AluRapid Safe Plus 90, erhältlich.  Nennmaße B: .........mm H: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |