|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **Revisionstür AluSpeed® Safe 90 - rauchdicht für Installations-/** **Schachtwände - Feuerwiderstandsklasse I30/EI30**   | ……. | …….. | …… | …… |
|  |  für nichttragende, raumabschließende Installations-/Schachtwände nach DIN 4102-2 I90 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Beplankung von mindestens 2 x 20 mm DF/GKF nach DIN 18180Für tragende und nichttragende MassivwändeGeprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1rauchdicht geprüft nach DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.55-2183 Einbaurahmen aus verzinktem Stahl mit Montagekrallen und mit DF/GKF-Platten besetzt. Türblatt aus verzinktem Stahl mit DF/GKF-Platten und spachtelfreier Oberfläche, mit Vierkantverschluss abschließbar gem. DIN 4102-11. Montagefertig mit Vierkantschlüssel und Abdeckkappe.Türblatt zur schnellen Montage aushängbar.Standardabmessungen in mm:-200x200-300x300-400x400-400x600-500x500-600x600-600x800-600x1000-600x1200Sondergrößen auf Anfrage im 50mm-Raster.Zylinderschloss optional möglichNennmaße B: ........ mm H: ……mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |