|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Alumatic Safe 90 – 2x20mm**  **Revisionsklappe mit Brandschutz für Unterdecken** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für abgehängte und freitragende Unterdecken F90 (2x20mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2557.  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen.  Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x20mm nach DIN EN 520: DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung.  Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Inklusive Brandschutz-Set aus Mineralfaser oder GKF-Platten.  Verschließbar durch RS-Vierkantschloss gem. DIN 4102-11.  Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel und Abdeckkappe.  Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -600x800  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |