|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Alumatic Safe 90 – 50mm****Revisionsklappe mit Brandschutz für Unterdecken**  | …… | ……. | ….. | …... |
|  | für abgehängte und freitragende Unterdecken F90 (50 mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2557. Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen.Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2 x 25 mm nach DIN EN 520,DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Inklusive Brandschutz-Set aus Mineralfaser oder GKF-Platten.Verschließbar durch RS-Vierkantschloss gem. DIN 4102-11. Lieferung montagefertig mit Vierkantschlüssel und Abdeckkappe.Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300 -400x400 -500x500 -600x600-600x800Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |