|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic - 12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen, auch in großen Größen.  Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 12,5 mm  CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI.  Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Standardabmessungen H x B in mm:  -200x200  -300x300  -300x600  -400x400  -400x600  -500x500  -600x600  -600x800  -600x1000  -600x1200  -800x800  -800x1000  -1000x1000  Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  -Vierkantschloss  -Dreikantschloss  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |