|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic - 15 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 15mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen,  im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatten 15 mm  CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI.  Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300\*300  -400\*400  -500\*500  -600\*600  Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  -Vierkantschloss  -Dreikantschloss  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |