|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic luftdicht – 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5 mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen,  im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 2x12,5 mm  CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI.  Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, luftdichte Ausführung.  Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Luftdicht geprüft in Anlehnung DIN EN 1026: 2000-09 und DIN EN 12207: 1999-11, Fensterklasse 4.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -800x800  -800x1000  Sondergrößen auf Anfrage.  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  -Vierkantschloss  -Dreikantschloss  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |