|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Alumatic F/EI30 – 15 mm**  **Revisionsklappe mit Brandschutz für selbständige Unterdecken** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für abgehängte Unterdecken F/EI30 (15 mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10.  Rigips-AbP P-3966/9669-MPA BS + GS3.2/15-281-1+GS3.2/12-161-1.  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 15 mm nach DIN EN 520, DF bzw.  nach DIN 18180: GKF.  Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Inklusive Brandschutz-Set aus Mineralfaser oder GKF-Platten.  Lieferung montagefertig.  Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |