|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic Trennwand F90 – 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Trennwände  aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer beidseitigen Beplankung.  Beidseitige Wandbeplankung jeweils 2x12,5 mm GKF nach DIN 18180.  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Alu-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x12,5 mm. CE-zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. GKF.  Geprüft nach DIN 4102-02 sowie DIN EN 1364- : 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10.  Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung.  Beidseitig selbstjustierende Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse.  Sondergrößen auf Anfrage.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -500x600  -600x600  -500x800  Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  -Vierkantschloss  -Dreikantschloss  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |