|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic Trennwand F90 – 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Trennwändeaus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer beidseitigen Beplankung.Beidseitige Wandbeplankung jeweils 2x12,5 mm GKF nach DIN 18180.Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Alu-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x12,5 mm. CE-zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. GKF.Geprüft nach DIN 4102-02 sowie DIN EN 1364- : 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Beidseitig selbstjustierende Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse. Sondergrößen auf Anfrage.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300-400x400-500x500-500x600-600x600-500x800Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.Klappendeckel optional mit: -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe-Vierkantschloss-Dreikantschloss-Zylinderschloss-vorgerichtet für ProfilzylinderNennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |