|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe CeraMatic befliesbar - 25 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | speziell für Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5 mm, die einen Fliesenauftrag erhalten. Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen.Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatten 2x12,5 mm CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI. Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung und Distanzprofil für Fliese im unteren Rahmenteil. Mit verdeckten Schnappverschlüssen sowie einem Fangseil und ab Höhe 650mm mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300-400x400-500x500-600x600Sondergrößen auf Anfrage im mm-Raster.Klappendeckel optional mit: -versenktem RS-Vierkantverschluss mit AbdeckkappeNennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |