|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline PRO - Stahlblech 1,5mm,** **weiß (RAL 9016) mit Vierkantverschluss** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandmontage im Trocken- und Massivbau.Sehr stabile Ausführung aus 1,5 mm Stahlblech verzinkt. Einbaurahmen mit Mauerankern zum sicheren Einbau. Türblatt verschließbar mit versenktem 7 mm-Vierkantverschluss.Ab einer Höhe von 650 mm mit zwei Vierkantverschlüssen ausgeführt. Nach Einbau Anschlagsseite nicht mehr veränderbar.Farbe: weiß RAL 9016Standardabmessungen B x H in mm: -600x600-600x1200-800x800-1000x1000-1200x1200Sonderanfertigungen im 5 mm-Raster auf Anfrage, ab 1800 mm in 100 mm-Schritten. Optional andere Verschlussarten möglich:-Zylinderschloss -vorgerichtet für ProfilzylinderNennmaß: B: .........mm H: ………. mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |