|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline mit Vierkantverschluss****Stahlblech weiß (RAL9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände im Trocken- und Massivbau.Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech. Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar.Einbaurahmen (1-teilig oder 4-teilig) mit Mauerankern, angeordnet für eine sichere Montage.Türblatt verschließbar mit versenktem Vierkantschloss. Ab einer Höhe von 650 mm mit zwei Vierkantschlössern.Farbe: weiß, RAL9016Standardabmessungen B x H in mm: -150x150-200x200-200x250-200x300-200x400-250x250-250x300-300x300-300x400-300x500-300x600-350x350-400x400-400x500-400x600-450x450-500x500-600x600-600x800-800x800Sonderfertigung im 10 mm Raster möglich. |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |