|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline Comfort mit Druckverschluss, Stahlblech weiß (RAL 9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände Trocken- und Massivbau.Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt. Maueranker angeordnet für eine sichere Montage. Türblatt mit 2 verdeckten Druckverschlüssen auf Druck verschließbar, nach Einbau Anschlagseite nicht mehr veränderbar.Farbe: weiß, RAL9016Standardabmessungen B x H in mm: -150x150-200x200-250x250-300x300-400x400-500x500-600x600-800x800Deckenmontage bis 600x600. Sonderfertigung im 50 mm-Raster möglich.Nennmaß: B..........mm H: ……. mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |