|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline Comfort mit Druckverschluss, Stahlblech weiß (RAL 9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände Trocken- und Massivbau.  Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt. Maueranker angeordnet für eine sichere Montage. Türblatt mit 2 verdeckten Druckverschlüssen auf Druck verschließbar, nach Einbau Anschlagseite nicht mehr veränderbar.  Farbe: weiß, RAL9016  Standardabmessungen B x H in mm:  -150x150  -200x200  -250x250  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -800x800  Deckenmontage bis 600x600.  Sonderfertigung im 50 mm-Raster möglich.  Nennmaß: B..........mm H: ……. mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |