|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluProtect® F30 Schachtwand, 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände/Vorsatzschale der Feuerwiderstandsklasse F30. DIN EN 1364-2: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10; beidseitig in GKF Schachtwänden F30.  Beplankungsstärke 2 x 12,5 mm GKF nach DIN 18180;  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, Dämmschichtbildner und  Vermicullite-Formteilen, Einbaurahmen mit Dämmschichtbildner und Vermicullite-Formteilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatte 2\*12,5 mm. CE zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. nach DIN 18180: GKF.  Beidseitige selbstjustierende Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse.  Klappendeckel optional mit Rundzylinderschloss.  Sonderabmessungen auf Anfrage.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -800x600  -1000x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |