|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN AluProtect Safe F/EI30 wartungsfrei - 2x12,5 mm**  **Revisionsklappe mit Brandschutz für Installations-Schachtwände** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als  Schachtwände / Installationsschachtwände / Vorsatzschale der Feuerwiderstandsklasse I30.  Geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-4, DIN 4102-11, DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10; I30/EI30; beidseitig in Schachtwänden GKF, Beplankungsstärke 2x12,5 mm.  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2233.  Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x12,5mm nach DIN EN 520, DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Aufgesetzter Brandschutzrahmen aus Vermicullite-Teilen, fest verbunden, wartungsfrei.  Kein zusätzliches Brandschutz-Set erforderlich. Verschließbar durch Zylinderschloss gem. DIN 4102-11.  Lieferung montagefertig.  Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -800x600  -1000x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |