|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluPlana spachtelfrei, luftdicht - 12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5 mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel imprägnierte Gipskartonplatte 12,5 mm, CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI,  flächenbündig und schraubenkopffrei befestigt.  Fertige Oberflächenqualitätsstufe Q1, Q2.  Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, luftdichte Ausführung.  Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.  Standardabmessungen H x B in mm:  -200x200  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |