|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN AluProtect Safe F/EI30 wartungsfrei - 2x12,5 mm****Revisionsklappe mit Brandschutz für Installations-Schachtwände** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände alsSchachtwände / Installationsschachtwände / Vorsatzschale der Feuerwiderstandsklasse I30. Geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-4, DIN 4102-11, DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10; I30/EI30; beidseitig in Schachtwänden GKF, Beplankungsstärke 2x12,5 mm. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2233. Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x12,5mm nach DIN EN 520, DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Aufgesetzter Brandschutzrahmen aus Vermicullite-Teilen, fest verbunden, wartungsfrei. Kein zusätzliches Brandschutz-Set erforderlich. Verschließbar durch Zylinderschloss gem. DIN 4102-11. Lieferung montagefertig.Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300 -400x400 -500x500 -600x600-800x600-1000x600Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |