|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluQuattro® schlagregen-, rauch-,****luft- und staubdicht – 2x12,5 mm**  | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5mm, bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 2x12,5 mm, CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI. Einbaurahmen mit umlaufender Hohlkammerdichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.Schlagregendichtigkeit geprüft in Anlehnung an EN1027: 2000-06 u. EN12208: 1999-11Rauchdichtigkeit geprüft nach DIN EN 1634-3: 2005 Teil 3Luftdichtigkeit geprüft in der Klasse 4 in Anlehnung DIN EN 1026: 2000-09 und DIN EN 12207: 1999-11.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300-400x400-500x500-600x600-600x800Sondergrößen auf Anfrage im 10mm-Raster.Klappendeckel optional mit: -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe-Vierkantschloss-Dreikantschloss-Zylinderschloss-vorgerichtet für ProfilzylinderNennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |