|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Revisionsöffnungsverschluss AluRapid Safe 30**  **für Schacht- und Massivwände I30/EI30** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände nach DIN 4102-2, DIN 4102-11, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer Gesamtdicke von mindestens 2x12,5 mm DF/GKF nach DIN 18180.  Für tragende und nichttragende Massivwände  Geprüft nach DIN 4102-02 und nach DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.55-2228.  Einbaurahmen aus Aluminium-Strangprofil besetzt mit DF/GKF-Platten mit herausnehmbarem Brandschott aus DF/GKF-Platten, Front mit Metalltür aus verzinktem Stahlblech mit 4-seitig umlaufender  Kunststoffdichtung. Verschließbar mit Vierkantverschluss gemäß DIN 4102-11.  Standardabmessungen in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  -600x800  -600x1000.  Sondergrößen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Auch in rauchdichter Ausführung, als AluRapid® Safe Plus 30, erhältlich.  Türblatt optional mit:  -Zylinderschloss  -Vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaße B: .........mm H: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |