|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Revisionsöffnungsverschluss AluRapidSafe 90** **für Schacht- und Massivwände I90/EI90**  | ……. | …….. | …… | …… |
|  |  für nichttragende, raumabschließende Metallständerwände als Schachtwände nach DIN 4102-2, DIN 4102-11, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit einer Gesamtdicke von mindestens 2x20 mm DF/GKF nach DIN 18180. Für tragende und nichttragende Massivwände nach DIN 4102-02 und nach DIN EN 1364-1: 1999-10 und DIN EN 1363-1: 1999-10.Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.55-2228.Einbaurahmen aus Aluminium-Strangprofil besetzt mit DF/GKF-Platten mit herausnehmbarem Brandschott aus DF/GKF-Platten, Front mit Metalltür aus verzinktem Stahlblech mit 4-seitig umlaufender Kunststoffdichtung. Verschließbar mit Vierkantverschluss gemäß DIN 4102-11.Standardabmessungen in mm:-300x300-400x400-500x500-600x600-600x800-600x1000-600x1200-Sondergrößen auf Anfrage im 50mm-Raster.Auch in rauchdichter Ausführung, als AluRapid Safe Plus 90, erhältlich.Nennmaße B: .........mm H: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |