|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **Revisionstür AluSpeedSafe 30 rauchdicht**  **für Installations-Schachtwände I30/EI30** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für nichttragende, raumabschließende Installations-Schachtwände  nach DIN 4102-2 I90 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten mit Beplankung  von mindestens 2 x 12,5 mm DF/GKF nach DIN 18180  Für tragende und nichttragende Massivwände  Geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1  rauchdicht geprüft nach DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2  Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.55-2244  Einbaurahmen aus verzinktem Stahl mit Montagekrallen und mit DF/GKF-Platten besetzt. Türblatt aus verzinktem Stahl mit DF/GKF-Platten und spachtelfreier Oberfläche, mit Vierkantverschluss abschließbar gem. DIN 4102-11.  Montagefertig mit Vierkantschlüssel und Abdeckkappe.  Türblatt zur schnellen Montage aushängbar.  Standardabmessungen in mm:  -200x200  -300x300  -400x400  -400x600  -500x500  -600x600  -600x800  -600x1000.  Sondergrößen auf Anfrage im 50mm-Raster.  Türblatt optional mit Zylinderschloss.  Nennmaße B: ........ mm H: ……mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |