|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Alumatic Safe Plus 30 rauchdicht - 2x12,5 mm****Revisionsklappe mit Brandschutz für Unterdecken** | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für abgehängte und freitragende Unterdecken F30 (2x12,5 mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-6.55-2232.Geprüft auf Rauchdichtigkeit nach DIN EN 1634-3: 2005.Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026: 2000-09 und DIN EN 1207: 1999-11.Prüfergebnisse in der besten Klassifizierungsstufe (Fensterklasse 4).Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an DIN EN ISO 10140-3: 2010.Das gemessene Schalldämm-Maß beträgt 44,2 dB.Revisionsklappe bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen.Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 2x12,5 mm nach DIN EN 520, DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Inklusive Brandschutz-Set aus Mineralfaser oder GKF-Platten.Verschließbar durch Zylinderschloss gem. DIN 4102-11.Andere Schlossoptionen auf Anfrage.Lieferung montagefertig.Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300 -400x400 -500x500 -600x600Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |