|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic - 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5mm, bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen, im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatten 2x12,5 mm CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI. Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.Standardabmessungen H x B in mm: -200\*200-300\*300-400\*400-500\*500-600\*600-800x800Klappendeckel optional mit: -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe-Vierkantschloss-Dreikantschloss-Zylinderschloss-vorgerichtet für ProfilzylinderNennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |