|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic luftdicht – 2x12,5 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5 mm, bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen, im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatte 2x12,5 mm CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI. Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung, luftdichte Ausführung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung und verdeckten Schnappverschlüssen.Luftdicht geprüft in Anlehnung DIN EN 1026: 2000-09 und DIN EN 12207: 1999-11, Fensterklasse 4.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300-400x400-500x500-600x600-800x800-800x1000Sondergrößen auf Anfrage.Nennmaße H: ..........mm B: ………mmKlappendeckel optional mit: -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe-Vierkantschloss-Dreikantschloss-Zylinderschloss-vorgerichtet für Profilzylinder |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |