|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe Alumatic F/EI60 - 30 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Unterdecken mit Brandbeanspruchung von unten, DIN EN 1364-2: 1999-10, DIN EN 1363-1: 1999-10 F60.Dicke der Unterdecke 30 mm GKF nach DIN 18180;Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen, mit Brandschutz-Set aus Mineralfaser. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatte 2 x 15 mm. CE zertifiziert nach DIN EN 520: DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Beidseitige selbstjustierende Fangsicherung und verdeckte Schnappverschlüsse. Standardabmessungen H x B in mm: -300x300-400x400-500x500-600x600.Sondergrößen auf Anfrage.Klappendeckel optional mit: -Vierkantverschluss-Zylinderschloss-vorgerichtet für ProfilzylinderNennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |