|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN Alumatic F/EI30 – 18mm****Revisionsklappe mit Brandschutz für selbständige Unterdecken**  | ……. | …….. | …… | …… |
|  | für freitragende Unterdecken F/EI30 (18 mm) mit Brandbeanspruchung von oben als auch von unten. Geprüft nach DIN EN 1364-2: 1999-10 in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10. SINIAT-AbP P-3437/2436-MPA BS.Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Im Klappendeckel eingeschraubte Gipskartonfeuerschutzplatten 18 mm nach DIN EN 520, DF bzw. nach DIN 18180: GKF. Klappendeckel mit umlaufender Gummilippendichtung. Mit beidseitiger selbstjustierender Fangsicherung und verdeckten Schnappverschlüssen. Inklusive Brandschutz-Set aus Mineralfaser oder GKF-Platten.Lieferung montagefertig.Sonderabmessungen auf Anfrage im 50mm-Raster.Standardabmessungen H x B in mm: -300x300 -400x400 -500x500 -600x600Nennmaße H: ..........mm B: ………mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk. | 0,00€ | 0,00€ |