|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe CeraMatic befliesbar - 25 mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | speziell für Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 2x12,5 mm, die einen Fliesenauftrag erhalten. Bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus verwindungssteifen Aluminium-Strangprofilen.  Im Klappendeckel eingeschraubte imprägnierte Gipskartonplatten 2x12,5 mm  CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI.  Klappendeckel mit umlaufender Lippendichtung und Distanzprofil für Fliese im unteren Rahmenteil. Mit verdeckten Schnappverschlüssen sowie einem Fangseil und ab Höhe 650mm mit beidseitiger selbstjustierender Fangvorrichtung.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Sondergrößen auf Anfrage im mm-Raster.  Klappendeckel optional mit:  -versenktem RS-Vierkantverschluss mit Abdeckkappe  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |