|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Einschubtür**  **Stahl verzinkt, für Trockenbau- und Massivwände** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | Solide Schweißkonstruktion aus verzinktem Stahl, feuchtraumgeeignet, mit verdeckten Schnappverschlüssen und spachtelfreier Oberfläche.  Nachträglich einbaubar (von Raumseite eingeschoben)  Türblatt mit Gipskartoneinlage H2/GKBI 12,5 mm, zur Montage des Rahmens aushängbar. Einbaurahmen mit Mauerankern zur sicheren Montage.  Standardabmessungen H x B in mm:  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |