|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline ISO luftdicht, schallgedämmt**  **Stahlblech weiß (RAL 9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände Trocken- und Massivbau.  Geprüft auf Luftdurchlässigkeit in Anlehnung an DIN EN 1026 und DIN EN 12207 (Fensterklasse 4)  Geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an DIN EN ISO 10140-2, Schalldämmwert 31,8 dB.  Bestehend aus Einbaurahmen (Z-Profil) und Türblatt. Maueranker angeordnet für eine sichere Montage. Türblatt mit Dämmstoffeinlage, Tür links oder rechts einbaubar. Nach Einbau Anschlagseite nicht mehr veränderbar.  Mit 7mm-Vierkantverschluss, ab einer Höhe von 400mm mit zwei Vierkantverschlüssen.  Farbe: weiß, RAL9016  Standardabmessungen B x H in mm:  -200x200  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Sonderfertigung im 50 mm Raster möglich.  Nennmaß: B..........mm H: ……. mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |