|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline PRO - Stahlblech 1,5mm,**  **weiß (RAL 9016) mit Vierkantverschluss** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandmontage im Trocken- und Massivbau.  Sehr stabile Ausführung aus 1,5 mm Stahlblech verzinkt.  Einbaurahmen mit Mauerankern zum sicheren Einbau. Türblatt verschließbar mit versenktem 7 mm-Vierkantverschluss.  Ab einer Höhe von 650 mm mit zwei Vierkantverschlüssen ausgeführt.  Nach Einbau Anschlagsseite nicht mehr veränderbar.  Farbe: weiß RAL 9016  Standardabmessungen B x H in mm:  -600x600  -600x1200  -800x800  -1000x1000  -1200x1200  Sonderanfertigungen im 5 mm-Raster auf Anfrage,  ab 1800 mm in 100 mm-Schritten.  Optional andere Verschlussarten möglich:  -Zylinderschloss  -vorgerichtet für Profilzylinder  Nennmaß: B: .........mm H: ………. mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |