|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline mit Vierkantverschluss**  **Stahlblech weiß (RAL9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände im Trocken- und Massivbau.  Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech. Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar.  Einbaurahmen (1-teilig oder 4-teilig) mit Mauerankern, angeordnet für eine sichere Montage.  Türblatt verschließbar mit versenktem Vierkantschloss.  Ab einer Höhe von 650 mm mit zwei Vierkantschlössern.  Farbe: weiß, RAL9016  Standardabmessungen B x H in mm:  -150x150  -200x200  -200x250  -200x300  -200x400  -250x250  -250x300  -300x300  -300x400  -300x500  -300x600  -350x350  -400x400  -400x500  -400x600  -450x450  -500x500  -600x600  -600x800  -800x800  Sonderfertigung im 10 mm Raster möglich. |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |