|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline Comfort luft- und staubdicht,** **mit Druckverschluss, Stahlblech weiß (RAL 9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände Trocken- und Massivbau.Luft- und staubdichte Ausführung mit verstärktem Rahmen (Z-Profil) und Hohlkammerdichtung. Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt. Maueranker angeordnet für eine sichere Montage.Türblatt mit 2 verdeckten Druckverschlüssen auf Druck verschließbar,nach Einbau Anschlagseite nicht mehr veränderbar.Farbe: weiß, RAL9016Standardabmessungen B x H in mm: -200x200-300x300-400x400-500x500-600x600Sonderanfertigungen auf Anfrage.Nennmaß: B..........mm H: ……. mm  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |