|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline Comfort luft- und staubdicht,**  **mit Druckverschluss, Stahlblech weiß (RAL 9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände Trocken- und Massivbau.  Luft- und staubdichte Ausführung mit verstärktem Rahmen (Z-Profil) und Hohlkammerdichtung. Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt.  Maueranker angeordnet für eine sichere Montage.  Türblatt mit 2 verdeckten Druckverschlüssen auf Druck verschließbar,  nach Einbau Anschlagseite nicht mehr veränderbar.  Farbe: weiß, RAL9016  Standardabmessungen B x H in mm:  -200x200  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Sonderanfertigungen auf Anfrage.  Nennmaß: B..........mm H: ……. mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |