|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionsklappe AluLight Fix spachtelfrei –**  **12,5 mm, 2x12,5mm** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken- und Wandkonstruktionen mit Beplankungsdicke 12,5 mm und 2x12,5 mm,  bestehend aus Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium-Strangprofilen. Klappendeckel mit festem Scharnier. Im Klappendeckel imprägnierte Gipskartonplatte 12,5 mm / 2x12,5mm, CE-zertifiziert nach DIN EN 520: H2 bzw. nach DIN 18180: GKBI,  flächenbündig und schraubenkopffrei befestigt.  Fertige Oberflächenqualitätsstufe Q1, Q2.  Mit verdeckten Schnappverschlüssen.  Standardabmessungen H x B in mm:  -200x200  -300x300  -400x400  -500x500  -600x600  Nennmaße H: ..........mm B: ………mm |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |