|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Bezeichnung | Menge | Einheit | EP | GP |
| …... | **RUG SEMIN** **Revisionstür Softline mit Zylinderschloss - Stahlblech weiß (RAL9016)** | ……. | …….. | …... | ……. |
|  | für Decken und Wände im Trocken- und Massivbau.Bestehend aus Einbaurahmen und Türblatt aus verzinktem Stahlblech. Türblatt aushängbar.Einbaurahmen (1-teilig oder 4-teilig) mit Mauerankern, angeordnet für eine sichere Montage.Türblatt verschließbar mit Zylinderschloss. Farbe: weiß, RAL9016Standardabmessungen B x H in mm: -150x150-200x200-200x250-250x250-300x300-400x400-400x600-500x500-600x600Sonderfertigung im 50 mm-Raster auf Anfrage. |  |  |  |  |
|  |  | 0 | Stk | 0,00€ | 0,00€ |